УТВЕРЖДАЮ:                                         СОГЛАСОВАНО:                        	

Заказчик: Директор ООО «Мой дом Урал»                  Уполномоченное лицо	

                                                              собственников МКД 

_______________ / О.В. Емелина/                      ___________/ В.В. Архиерейский /	

«  » октября 2022г.                                      «   » октября 2022г.	

	                СОГЛАСОВАНО:
                  Исполнитель: Директор ООО ЭСК «СТЭН»

                  
                ________________ / Н.В. Вольф/
                   
                   «05» октября 2022г.

Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	
(наименование стройки)	
МКД по адресу: г. Челябинск, ул. Краснознаменная, дом №46	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	СТЭН-5/22-КР	
Ремонт  крыши 	

Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	Проект –СТЭН-5/22-КР		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 кв.2022г.	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	3 367.109 (277.724)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	2 817.986 (277.724)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	421.853 (18.527)	тыс. руб.	
монтажных работ	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 685,389889	чел.-ч.	
оборудования	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	59,1001089	чел.-ч.	
прочих затрат	0.000 (0.000)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтаж	
1	ТЕР 46-04-008-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	15,422		15,422					56 023,09	
	1	ОТ					141,79		2 186,69	22,77	49 790,93	
	3	ЭМ					41,92		646,49	9,64	6 232,16	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		221,77						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					183,71		2 833,18		56 023,09	
		ФОТ							2 186,69		49 790,93	
	Пр/812-040.2-1	НР	%	91	0	91			1 989,89		45 309,75	
	Пр/774-040.2	СП	%	52	0	52			1 137,08		25 891,28	
		Всего по позиции							5 960,15		127 224,12	
2	ТЕР 12-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм /лотки/	100 м2 стяжки	8,65		8,65					61 661,64	
	1	ОТ			0,8		297,24		2 056,90	22,77	46 835,61	
	3	ЭМ			0,8		222,25		1 537,97	9,64	14 826,03	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		26,42		182,83	22,77	4 163,04	
	4	М					1 110,35			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	27,22	0,8	188,36						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	13,42						
		Итого по расценке					1 629,84		3 594,87		61 661,64	
		ФОТ							2 239,73		50 998,65	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			2 441,31		55 588,53	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			1 276,65		29 069,23	
		Всего по позиции							7 312,83		146 319,40	
3	ТЕР 12-01-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+15 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	129,75		129,75					28 971,82	
		Объём: 865*15	
	1	ОТ			0,8		10,92		1 133,50	22,77	25 809,80	
	3	ЭМ			0,8		3,16		328,01	9,64	3 162,02	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		0,41		42,56	22,77	969,09	
	4	М					71,30			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	1	0,8	103,80						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,8	3,11						
		Итого по расценке					85,38		1 461,51		28 971,82	
		ФОТ							1 176,06		26 778,89	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			1 281,91		29 188,99	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			670,35		15 263,97	
		Всего по позиции							3 413,77		73 424,78	
4	ТЕР 12-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм /парапеты/	100 м2 стяжки	2,136		2,136					15 226,42	
	1	ОТ			0,8		297,24		507,92	22,77	11 565,34	
	3	ЭМ			0,8		222,25		379,78	9,64	3 661,08	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		26,42		45,15	22,77	1 028,07	
	4	М					1 110,35			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	27,22	0,8	46,51						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	3,32						
		Итого по расценке					1 629,84		887,70		15 226,42	
		ФОТ							553,07		12 593,41	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			602,85		13 726,82	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			315,25		7 178,24	
		Всего по позиции							1 805,80		36 131,48	
5	ТЕР 12-01-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+5 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	10,68		10,68					2 384,72	
		Объём: 213.6*5	
	1	ОТ			0,8		10,92		93,30	22,77	2 124,44	
	3	ЭМ			0,8		3,16		27,00	9,64	260,28	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		0,41		3,50	22,77	79,70	
	4	М					71,30			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	1	0,8	8,54						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,8	0,26						
		Итого по расценке					85,38		120,30		2 384,72	
		ФОТ							96,80		2 204,14	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0	109			105,51		2 402,51	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0	57			55,18		1 256,36	
		Всего по позиции							280,99		6 043,59	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		8 897,56		164 267,69	
		в том числе					
		оплата труда		5 978,31		136 126,12	
		эксплуатация машин и механизмов		2 919,25		28 141,57	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		6 252,35		142 366,02	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		6 421,47		146 216,60	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		3 454,51		78 659,08	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		18 773,54		389 143,37	
Раздел 2. Основание	
6	ТЕР 12-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,65		8,65					161 949,50	
	1	ОТ			1,15		297,24		2 956,79	22,77	67 326,11	
	3	ЭМ			1,25		222,25		2 403,08	9,64	23 165,69	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		285,67	22,77	6 504,71	
	4	М					1 110,35		9 604,53	7,44	71 457,70	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	270,77						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	20,98						
		Итого по расценке					1 629,84		14 964,40		161 949,50	
		ФОТ							3 242,46		73 830,82	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			3 180,85		72 428,03	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			1 570,97		35 771,03	
		Всего по позиции							19 716,22		270 148,56	
7	ТЕР 12-01-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+35 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	129,75		129,75					110 870,82	
		Объём: 865*15	
	1	ОТ			1,15		10,92		1 629,40	22,77	37 101,44	
	3	ЭМ			1,25		3,16		512,51	9,64	4 940,60	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,41		66,50	22,77	1 514,21	
	4	М					71,30		9 251,18	7,44	68 828,78	
		ЗТ	чел.-ч	1	1,15	149,21						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	4,87						
		Итого по расценке					85,38		11 393,09		110 870,82	
		ФОТ							1 695,90		38 615,65	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 663,68		37 881,95	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			821,66		18 709,28	
		Всего по позиции							13 878,43		167 462,05	
8	ТЕР 12-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм/помещение выхода на кровлю/	100 м2 стяжки	0,072		0,072					1 348,00	
	1	ОТ			1,15		297,24		24,61	22,77	560,37	
	3	ЭМ			1,25		222,25		20,00	9,64	192,80	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		2,38	22,77	54,19	
	4	М					1 110,35		79,95	7,44	594,83	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	2,25						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	0,17						
		Итого по расценке					1 629,84		124,56		1 348,00	
		ФОТ							26,99		614,56	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			26,48		602,88	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			13,08		297,75	
		Всего по позиции							164,12		2 248,63	
9	ТЕР 12-01-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+15 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	1,08		1,08					922,80	
		Объём: 7.2*15	
	1	ОТ			1,15		10,92		13,56	22,77	308,76	
	3	ЭМ			1,25		3,16		4,27	9,64	41,16	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,41		0,55	22,77	12,52	
	4	М					71,30		77,00	7,44	572,88	
		ЗТ	чел.-ч	1	1,15	1,24						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,04						
		Итого по расценке					85,38		94,83		922,80	
		ФОТ							14,11		321,28	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			13,84		315,18	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			6,84		155,66	
		Всего по позиции							115,51		1 393,64	
10	ТЕР 12-01-017-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм/парапеты,плиты покрытия вентшахт,боковые стенки ендов/	100 м2 стяжки	2,449		2,449					45 851,34	
	1	ОТ			1,15		297,24		837,13	22,77	19 061,45	
	3	ЭМ			1,25		222,25		680,36	9,64	6 558,67	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		80,88	22,77	1 841,64	
	4	М					1 110,35		2 719,25	7,44	20 231,22	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	76,66						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	5,94						
		Итого по расценке					1 629,84		4 236,74		45 851,34	
		ФОТ							918,01		20 903,09	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			900,57		20 505,93	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			444,78		10 127,55	
		Всего по позиции							5 582,09		76 484,82	
11	ТЕР 12-01-017-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+5 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	-12,245		-12,245					-10 463,27	
		Объём: -244.9*5	
	1	ОТ			1,15		10,92		- 153,77	22,77	-3 501,34	
	3	ЭМ			1,25		3,16		-48,37	9,64	- 466,29	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,41		-6,28	22,77	- 143,00	
	4	М					71,30		- 873,07	7,44	-6 495,64	
		ЗТ	чел.-ч	1	1,15	-14,08						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	-0,46						
		Итого по расценке					85,38		-1 075,21		-10 463,27	
		ФОТ							- 160,05		-3 644,34	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			- 157,01		-3 575,10	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			-77,54		-1 765,68	
		Всего по позиции							-1 309,76		-15 804,05	
12	ТЕР 06-01-001-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки/примыкания/	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,022		0,022					1 950,01	
	1	ОТ			1,15		1 774,80		44,90	22,77	1 022,37	
	3	ЭМ			1,25		1 708,54		46,98	9,64	452,89	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		293,94		8,08	22,77	183,98	
	4	М					2 900,62		63,81	7,44	474,75	
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	4,55						
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	0,50						
		Итого по расценке					6 383,96		155,69		1 950,01	
12.1	ТССЦ 401-0304
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102		2,244	657,00		1 474,31	7,44	10 968,87	
		Объём: (0.022)*102.0	
		ФОТ							52,98		1 206,35	
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	0,9	91,8			48,64		1 107,43	
	Пр/774-006.0	СП	%	58	0,85	49,3			26,12		594,73	
		Всего по позиции							1 704,76		14 621,04	
13	ТЕР 12-01-016-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной/	100 м2 кровли	15,422		15,422					43 777,13	
	1	ОТ			1,15		30,94		548,73	22,77	12 494,58	
	3	ЭМ			1,25		4,13		79,62	9,64	767,54	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					265,95		4 101,48	7,44	30 515,01	
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	49,66						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					301,02		4 729,83		43 777,13	
		ФОТ							548,73		12 494,58	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			538,30		12 257,18	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			265,86		6 053,62	
		Всего по позиции							5 533,99		62 087,93	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		36 098,24		367 175,20	
		в том числе					
		оплата труда		5 901,35		134 373,74	
		эксплуатация машин и механизмов		3 698,45		35 653,06	
		материальные ресурсы		26 498,44		197 148,40	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		6 339,13		144 341,99	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		6 215,35		141 523,48	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		3 071,77		69 943,94	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		45 385,36		578 642,62	
Раздел 3. Двухслойный гидроизоляционный кровельный ковер с примыканиями	
14	ТЕР 12-01-002-09
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	15,422		15,422					111 038,38	
	1	ОТ			1,15		170,74		3 028,13	22,77	68 950,52	
	3	ЭМ			1,25		45,32		873,66	9,64	8 422,08	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		63,04	22,77	1 435,42	
	4	М					293,41		4 524,97	7,44	33 665,78	
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	254,68						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	3,86						
		Итого по расценке					509,47		8 426,76		111 038,38	
		ФОТ							3 091,17		70 385,94	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			3 032,44		69 048,61	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			1 497,67		34 101,99	
		Всего по позиции							12 956,87		214 188,98	
15	ТССЦ 101-3357
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	1 758,108		1 758,108	37,91		66 649,87	7,44	495 875,03	
		Объём: (15.422)*114.0	
		Всего по позиции							66 649,87		495 875,03	
16	ТССЦ 101-4701
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Техноэласт ТКП	м2	1 788,952		1 788,952	31,03		55 511,18	7,44	413 003,18	
		Объём: (15.422)*116.0	
		Всего по позиции							55 511,18		413 003,18	
17	ТЕР 12-01-005-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Защита дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материаловстояки канализации, стойки связи/,водоприемные воронки, парапеты,ендова)	100 м ендовы	2,4002		2,4002					11 780,53	
	1	ОТ			1,15		104,75		289,13	22,77	6 583,49	
	3	ЭМ			1,25		40,52		121,57	9,64	1 171,93	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		2,78		8,34	22,77	189,90	
	4	М					225,40		541,01	7,44	4 025,11	
		ЗТ	чел.-ч	8,81	1,15	24,32						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,51						
		Итого по расценке					370,67		951,71		11 780,53	
		ФОТ							297,47		6 773,39	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			291,82		6 644,70	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			144,12		3 281,71	
		Всего по позиции							1 387,65		21 706,94	
18	ТССЦ 101-4701
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Техноэласт ТКП	м2	415,2346		415,2346	31,03		12 884,73	7,44	95 862,39	
		Объём: (2.4002)*173.0	
		Всего по позиции							12 884,73		95 862,39	
19	ТЕР 12-01-005-03
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	100 м ендовы	1,206		1,206					11 726,78	
	1	ОТ			1,15		212,83		295,17	22,77	6 721,02	
	3	ЭМ			1,25		73,26		110,44	9,64	1 064,64	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		5,55		8,37	22,77	190,58	
	4	М					439,24		529,72	7,44	3 941,12	
		ЗТ	чел.-ч	17,9	1,15	24,83						
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,51						
		Итого по расценке					725,33		935,33		11 726,78	
		ФОТ							303,54		6 911,60	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			297,77		6 780,28	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			147,07		3 348,67	
		Всего по позиции							1 380,17		21 855,73	
20	ТССЦ 101-4701
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Техноэласт ТКП	м2	75,978		75,978	31,03		2 357,60	7,44	17 540,54	
		Объём: (1.206)*63.0	
		Всего по позиции							2 357,60		17 540,54	
21	ТССЦ 101-3357
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	151,956		151,956	37,91		5 760,65	7,44	42 859,24	
		Объём: 1.206*126.0	
		Всего по позиции							5 760,65		42 859,24	
22	ТЕР 09-03-050-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прим.	Монтаж краевой рейки	100 м плинтуса	1,121		1,121					5 208,71	
	1	ОТ			1,15		150,27		193,72	22,77	4 411,00	
	3	ЭМ			1,25		26,74		37,47	9,64	361,21	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					52,34		58,67	7,44	436,50	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	16,50						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		289,86		5 208,71	
22.1	ТССЦ 201-0822
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,004484	10 920,01		-48,97	7,44	- 364,34	
		Объём: (1.121)*(-0.004)	
		ФОТ							193,72		4 411,00	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			162,14		3 692,01	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			102,09		2 324,60	
		Всего по позиции							505,12		10 860,98	
23	ТССЦ 101-1755
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0014573		0,0014573	6 620,00		9,65	7,44	71,80	
		Объём: 0.013*112.1/1000	
		Всего по позиции							9,65		71,80	
24	ТЕР 16-07-002-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж воронок водосточных	1 воронка	5		5					1 931,75	
	1	ОТ			0,4		36,28		72,56	22,77	1 652,19	
	3	ЭМ			0,4		14,50		29,00	9,64	279,56	
	2	в т. ч. ОТм			0,4		0,16		0,32	22,77	7,29	
	4	М					325,93			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	2,94	0,4	5,88						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,02						
		Итого по расценке					376,71		101,56		1 931,75	
		ФОТ							72,88		1 659,48	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0	121			88,18		2 007,97	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0	72			52,47		1 194,83	
		Всего по позиции							242,21		5 134,55	
25	ТЕР 16-07-002-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка воронок водосточных	1 воронка	5		5					17 748,32	
	1	ОТ			1,15		36,28		208,61	22,77	4 750,05	
	3	ЭМ			1,25		14,50		90,63	9,64	873,67	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16		1,00	22,77	22,77	
	4	М					325,93		1 629,65	7,44	12 124,60	
		ЗТ	чел.-ч	2,94	1,15	16,91						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,06						
		Итого по расценке					376,71		1 928,89		17 748,32	
25.1	ТССЦ 301-3302
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	-1		-5	322,00		-1 610,00	7,44	-11 978,40	
		Объём: (5.0)*(-1.0)	
25.2	ТССЦ 101-1355
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,00016		-0,0008	1 870,00		-1,50	7,44	-11,16	
		Объём: (5.0)*(-0.00016)	
25.3	ТССЦ 101-0311
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Каболка	т	-0,00006		-0,0003	26 830,00		-8,05	7,44	-59,89	
		Объём: (5.0)*(-0.00006)	
		ФОТ							209,61		4 772,82	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			228,27		5 197,60	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			128,28		2 920,97	
		Всего по позиции							665,89		13 817,44	
26	ТЦ_18.2.06.12_74_7702521529_18.08.2022_02	Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ВБ, 110х450 мм	шт	5		5	904,17		615,08	7,35	4 520,85	
		Формула ценообразования: 1085/1.2	
		Всего по позиции							615,08		4 520,85	
27	ТССЦ 101-4729
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41	кг	3,5		3,5	7,30		25,55	7,44	190,09	
		Всего по позиции							25,55		190,09	
28	ТССЦ 101-0619
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки <Ливны>, уплотнительная	кг	3,25		3,25	18,50		60,13	7,44	447,37	
		Всего по позиции							60,13		447,37	
29	ТЦ_18.2.06.12_74_7702521529_18.08.2022_02	Кровельная проходка EPDM №3 (110-125) Fachmann	шт	20		20	1 348,50		3 625,00	7,44	26 970,00	
		Формула ценообразования: 1618.2/1.2	
		Всего по позиции							3 625,00		26 970,00	
30	ТЦ_18.2.06.12_74_7702521529_18.08.2022_02	Кровельная проходка EPDM №3 (75-90) Fachmann	шт	19		19	1 237,50		3 160,28	7,44	23 512,50	
		Формула ценообразования: 1485/1.2	
		Всего по позиции							3 160,28		23 512,50	
31	ТЕР 12-01-010-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали/примыкание к вентшахтам,выход на кровлю,../	100 м2 покрытия	0,18375		0,18375					18 728,98	
		Объём: 122.5*0.15	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		256,84	22,77	5 848,25	
	3	ЭМ			1,25		25,78		5,92	9,64	57,07	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		0,75	22,77	17,08	
	4	М					9 380,20		1 723,61	7,44	12 823,66	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	23,83						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,05						
		Итого по расценке					10 621,43		1 986,37		18 728,98	
31.1	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,1436925	11 780,00		-1 692,70	7,44	-12 593,69	
		Объём: (0.18375)*(-0.782)	
		ФОТ							257,59		5 865,33	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			252,70		5 753,89	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			124,80		2 841,75	
		Всего по позиции							671,17		14 730,93	
32	ТЕР 12-01-010-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/стволы мусоропровода/	100 м2 покрытия	0,01884		0,01884					1 920,21	
		Объём: 12.56*0.15	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		26,33	22,77	599,53	
	3	ЭМ			1,25		25,78		0,61	9,64	5,88	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		0,08	22,77	1,82	
	4	М					9 380,20		176,72	7,44	1 314,80	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	2,44						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25							
		Итого по расценке					10 621,43		203,66		1 920,21	
32.1	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,0147329	11 780,00		- 173,55	7,44	-1 291,21	
		Объём: (0.01884)*(-0.782)	
		ФОТ							26,41		601,35	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			25,91		589,92	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			12,80		291,35	
		Всего по позиции							68,82		1 510,27	
33	ТЕР 12-01-010-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (, свесы ) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,9502		0,9502					96 850,62	
		Объём: 475.1*0.2	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		1 328,16	22,77	30 242,20	
	3	ЭМ			1,25		25,78		30,62	9,64	295,18	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		3,88	22,77	88,35	
	4	М					9 380,20		8 913,07	7,44	66 313,24	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	123,21						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,24						
		Итого по расценке					10 621,43		10 271,85		96 850,62	
33.1	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,7430564	11 780,00		-8 753,20	7,44	-65 123,81	
		Объём: (0.9502)*(-0.782)	
		ФОТ							1 332,04		30 330,55	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 306,73		29 754,27	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			645,37		14 695,15	
		Всего по позиции							3 470,75		76 176,23	
34	ТССЦ 101-1875
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм/Фартуки,отливы,детали покрытия/	т	0,8359		0,8359	11 780,00		9 846,90	7,44	73 260,94	
		Всего по позиции							9 846,90		73 260,94	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		173 314,64		1 379 625,71	
		в том числе					
		оплата труда		5 698,65		129 758,25	
		эксплуатация машин и механизмов		1 299,92		12 531,22	
		материальные ресурсы		166 316,07		1 237 336,24	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		5 784,43		131 711,46	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		5 685,96		129 469,25	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 854,67		65 001,02	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		181 855,27		1 574 095,98	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		7 400,36		55 003,35	
Раздел 4. Ограждение	
35	ТЕРр 58-11-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	3,5		3,5					5 500,97	
	1	ОТ					51,65		180,78	22,77	4 116,36	
	3	ЭМ					3,21		11,24	9,64	108,35	
	2	в т. ч. ОТм								22,77		
	4	М					49,01		171,54	7,44	1 276,26	
		ЗТ	чел.-ч	4,73		16,56						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					103,87		363,56		5 500,97	
		ФОТ							180,78		4 116,36	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90	0	90			162,70		3 704,72	
	Пр/774-092.0	СП	%	46	0	46			83,16		1 893,53	
		Всего по позиции							609,42		11 099,22	
36	ТЕР 13-03-002-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5765		1,5765					12 017,78	
	1	ОТ			2,3		71,47		259,15	22,77	5 900,85	
	3	ЭМ			2,5		10,15		40,00	9,64	385,60	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,47	22,77	10,70	
	4	М			2		244,32		770,34	7,44	5 731,33	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,3	19,25						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5	0,04						
		Итого по расценке					325,94		1 069,49		12 017,78	
		ФОТ							259,62		5 911,55	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			219,64		5 001,17	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			112,55		2 562,66	
		Всего по позиции							1 401,68		19 581,61	
37	ТЕР 13-03-004-26
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5765		1,5765					12 998,49	
	1	ОТ			2,3		43,93		159,29	22,77	3 627,03	
	3	ЭМ			2,5		6,80		26,80	9,64	258,35	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,47	22,77	10,70	
	4	М			2		388,48		1 224,88	7,44	9 113,11	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	13,89						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5	0,04						
		Итого по расценке					439,21		1 410,97		12 998,49	
		ФОТ							159,76		3 637,73	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			135,16		3 077,52	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			69,26		1 576,96	
		Всего по позиции							1 615,39		17 652,97	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		2 844,02		30 517,24	
		в том числе					
		оплата труда		599,22		13 644,24	
		эксплуатация машин и механизмов		78,04		752,30	
		материальные ресурсы		2 166,76		16 120,70	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		600,16		13 665,64	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		517,50		11 783,41	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		264,97		6 033,15	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		3 626,49		48 333,80	
Раздел 5. Помещение выхода на кровлю	
38	ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж  металлических противопожарных люков  в готовые проемы  
ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0	1 м2 проема	0,98		0,98					611,14	
		Объём: 0.7*0.7*2	
	1	ОТ			0,7		30,10		20,65	22,77	470,20	
	3	ЭМ			0,7		21,31		14,62	9,64	140,94	
	2	в т. ч. ОТм			0,7					22,77		
	4	М					31,42			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	1,65						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,7							
		Итого по расценке					82,83		35,27		611,14	
		ФОТ							20,65		470,20	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0	93			19,20		437,29	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0	62			12,80		291,52	
		Всего по позиции							67,27		1 339,95	
39	ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
рм.	Установка металлических противопожарных люков  в готовые проемы	1 м2 проема	0,98		0,98					1 253,04	
		Объём: 0.7*0.7*2	
	1	ОТ			1,15		30,10		33,92	22,77	772,36	
	3	ЭМ			1,25		21,31		26,10	9,64	251,60	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					31,42		30,79	7,44	229,08	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	2,70						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		90,81		1 253,04	
		ФОТ							33,92		772,36	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			28,39		646,47	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			17,88		407,03	
		Всего по позиции							137,08		2 306,54	
40	ТЦ_11.2.02.05_74_7702521529_18.08.2022_02	Люк противопожарный EI60 700х700 мм	шт	2		2	8 000,00		2 176,87	7,35	16 000,00	
		Формула ценообразования: 9600/1.2	
		Всего по позиции							2 176,87		16 000,00	
41	ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж  металлических дверных блоковМДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д	1 м2 проема	2,42		2,42					1 509,04	
		Объём: 1.1*1.1*2	
	1	ОТ			0,7		30,10		50,99	22,77	1 161,04	
	3	ЭМ			0,7		21,31		36,10	9,64	348,00	
	2	в т. ч. ОТм			0,7					22,77		
	4	М					31,42			7,44		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	4,07						
		ЗТм	чел.-ч	0	0,7							
		Итого по расценке					82,83		87,09		1 509,04	
		ФОТ							50,99		1 161,04	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0	93			47,42		1 079,77	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0	62			31,61		719,84	
		Всего по позиции							166,12		3 308,65	
42	ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,42		2,42					3 094,57	
		Объём: 1.1*1.1*2	
	1	ОТ			1,15		30,10		83,77	22,77	1 907,44	
	3	ЭМ			1,25		21,31		64,46	9,64	621,39	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М					31,42		76,04	7,44	565,74	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	6,68						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		224,27		3 094,57	
		ФОТ							83,77		1 907,44	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			70,12		1 596,53	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			44,15		1 005,22	
		Всего по позиции							338,54		5 696,32	
43	ТССЦ 203-8113
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
прм.	Дверь противопожарная металлическая однопольная	шт.	2		2	2 814,08		5 628,16	7,44	41 873,51	
		Всего по позиции							5 628,16		41 873,51	
44	ТССЦ 101-0950
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	2		2	58,80		117,60	7,44	874,94	
		Всего по позиции							117,60		874,94	
45	ТЕР 15-04-030-02
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0242		0,0242					189,19	
	1	ОТ			1,15		136,75		3,81	22,77	86,75	
	3	ЭМ			1,25		3,43		0,10	9,64	0,96	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16			22,77		
	4	М					563,72		13,64	7,44	101,48	
		ЗТ	чел.-ч	12,21	1,15	0,34						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25							
		Итого по расценке					703,90		17,55		189,19	
		ФОТ							3,81		86,75	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			3,43		78,08	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			1,59		36,13	
		Всего по позиции							22,57		303,40	
46	ТЕР 13-06-003-01
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	11,3		11,3					2 870,16	
	1	ОТ			1,15		9,70		126,05	22,77	2 870,16	
	3	ЭМ			1,25					9,64		
	2	в т. ч. ОТм			1,25					22,77		
	4	М								7,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	11,70						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					9,70		126,05		2 870,16	
		ФОТ							126,05		2 870,16	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			106,64		2 428,16	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			54,64		1 244,21	
		Всего по позиции							287,33		6 542,53	
47	ТЕР 13-03-002-05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119/дефлектора/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,113		0,113					861,58	
	1	ОТ			2,3		71,47		18,58	22,77	423,07	
	3	ЭМ			2,5		10,15		2,87	9,64	27,67	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,03	22,77	0,68	
	4	М			2		244,32		55,22	7,44	410,84	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,3	1,38						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					325,94		76,67		861,58	
		ФОТ							18,61		423,75	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			15,74		358,49	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			8,07		183,70	
		Всего по позиции							100,48		1 403,77	
48	ТЕР 13-03-004-26
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,113		0,113					931,77	
	1	ОТ			2,3		43,93		11,42	22,77	260,03	
	3	ЭМ			2,5		6,80		1,92	9,64	18,51	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,03	22,77	0,68	
	4	М			2		388,48		87,80	7,44	653,23	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	1,00						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					439,21		101,14		931,77	
		ФОТ							11,45		260,71	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			9,69		220,56	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			4,96		113,02	
		Всего по позиции							115,79		1 265,35	
49	ТССЦпг 01-01-01-041
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,52193		7,52193					3 205,72	
		Объём: 75.2193*0.1	
	1	ОТ					5,25		39,49	9,64	380,68	
	3	ЭМ					30,56		229,87	9,64	2 215,95	
	2	в т. ч. ОТм								9,64		
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0,5777		4,35						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					44,21		332,54		3 205,72	
		ФОТ							39,49		380,68	
		НР	%	100	0	100			39,49		380,68	
		СП	%	60	0	60			23,69		228,41	
		Всего по позиции							332,54		3 205,72	
50	ТССЦпг 01-01-01-043
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	67,69737		67,69737					2 691,30	
		Объём: 75.2193*0.9	
	1	ОТ								9,64		
	3	ЭМ					3,50		236,94	9,64	2 284,10	
	2	в т. ч. ОТм					0,39		26,40	9,64	254,50	
	4	М								9,64		
		ЗТ	чел.-ч	0								
		ЗТм	чел.-ч	0,024		1,62						
		Итого по расценке					4,12		279,18		2 691,30	
		ФОТ							26,40		254,50	
		НР	%	100	0	100			26,40		254,50	
		СП	%	60	0	60			15,84		152,70	
		Всего по позиции							279,18		2 691,30	
51	ТССЦпг 03-21-01-039
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	75,2193		75,2193	28,42		2 137,73	9,64	20 607,72	
		Объём: ((865*0,03+213,6*0,02)*1800+ 1542,2*2,7*5)/1000	
		Всего по позиции							2 137,73		20 607,72	
52	С999-Счет.	Утилизация отходов строительных  1920/1,2/6,93	т	75,2193		75,2193	1 600,00		16 176,19	7,44	120 350,88	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Всего по позиции							16 176,19		120 350,88	
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		27 607,12		216 924,56	
		в том числе					
		оплата труда		349,19		7 951,05	
		эксплуатация машин и механизмов		146,17		1 409,07	
		материальные ресурсы		24 362,31		181 059,70	
		перевозка		2 749,45		26 504,74	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		349,25		7 952,41	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		300,63		6 845,35	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		175,70		4 000,67	
		Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		28 083,45		227 770,58	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ		18 353,06		136 350,88	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		248 761,58		2 158 510,40	
		в том числе					
		оплата труда		18 526,72		421 853,40	
		эксплуатация машин и механизмов		8 141,83		78 487,22	
		материальные ресурсы		219 343,58		1 631 665,04	
		перевозка		2 749,45		26 504,74	
		Всего ФОТ (справочно)		19 325,32		440 037,52	
		Всего накладные расходы		19 140,91		435 838,09	
		Всего сметная прибыль		9 821,62		223 637,86	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		277 724,11		2 817 986,35	
		ВСЕГО с понижением (- 12 061,98) согласно Постановления № 475-п от 08.10.2021г.
НДС 20%
ВСЕГО СМР
Строительный контроль-2,14%
ВСЕГО

в том числе				2 805 924,37
561 184,88
3 367 109,25
72 056,14
3 439 165,39 	
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ

 Составил :Директор                            Вольф Н.В.	

                        (должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                               Л.В. Хоменко	

                        (должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил: Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»            А.Е. Бакунов	

(должность, подпись, Ф.И.О)	

		25 753,42		191 354,23