Приложение № 2 к договору №______ от «______»__________________________
УТВЕРЖДАЮ:                                         СОГЛАСОВАНО:                        	

Заказчик: Директор ООО «Мой дом Урал»                  Уполномоченное лицо	

                                                              собственников МКД 

_______________ / О.В. Емелина/                            ___________/ Р.М. Газизов /	

                СОГЛАСОВАНО:

                  
                ________________ / ________________/

	

				

	
	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.230110)	
Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	

(наименование стройки)	
ул. Братьев Кашириных, дом № 105 А	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	15/22-9-16	
Ремонт крыши. (9-16 подъезды)	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	12.2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	5 037,188 (476,300)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	783,083 (33,856)	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	5 037,188 (476,300)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 081,2997634	чел.-ч.	
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов	87,9361015	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтаж	
1	ТЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	27,003		27,003					100 501,50	
	1	ОТ					141,79		3 828,76	23,13	88 559,22	
	3	ЭМ					41,92		1 131,97	10,55	11 942,28	
	2	в т. ч. ОТм								23,13		
	4	М								7,77		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		388,30						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					183,71		4 960,73		100 501,50	
		ФОТ							3 828,76		88 559,22	
	Пр/812-040.2-1	НР	%	91		91			3 484,17		80 588,89	
	Пр/774-040.2	СП	%	52		52			1 990,96		46 050,79	
		Всего по позиции							10 435,86		227 141,18	
2	ТЕР 12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	11,907		11,907					87 825,03	
	1	ОТ			0,8		297,24		2 831,39	23,13	65 490,05	
	3	ЭМ			0,8		222,25		2 117,06	10,55	22 334,98	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		26,42		251,67	23,13	5 821,13	
	4	М					1 110,35			7,77		
		ЗТ	чел.-ч	27,22	0,8	259,29						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	18,48						
		Итого по расценке					1 629,84		4 948,45		87 825,03	
		ФОТ							3 083,06		71 311,18	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			3 024,48		69 956,27	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			1 493,74		34 550,27	
		Всего по позиции							9 466,67		192 331,57	
3	ТЕР 12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+15 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	11,907		11,907					40 852,94	
	1	ОТ			12		10,92		1 560,29	23,13	36 089,51	
	3	ЭМ			12		3,16		451,51	10,55	4 763,43	
	2	в т. ч. ОТм			12		0,41		58,58	23,13	1 354,96	
	4	М					71,30			7,77		
		ЗТ	чел.-ч	1	12	142,88						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	12	4,29						
		Итого по расценке					85,38		2 011,80		40 852,94	
		ФОТ							1 618,87		37 444,47	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 588,11		36 733,03	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			784,34		18 141,85	
		Всего по позиции							4 384,25		95 727,82	
4	ТЕР 12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм /парапеты/	100 м2 стяжки	4,082		4,082					30 108,58	
	1	ОТ			0,8		297,24		970,67	23,13	22 451,60	
	3	ЭМ			0,8		222,25		725,78	10,55	7 656,98	
	2	в т. ч. ОТм			0,8		26,42		86,28	23,13	1 995,66	
	4	М					1 110,35			7,77		
		ЗТ	чел.-ч	27,22	0,8	88,89						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	6,34						
		Итого по расценке					1 629,84		1 696,45		30 108,58	
		ФОТ							1 056,95		24 447,26	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 036,87		23 982,76	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			512,09		11 844,70	
		Всего по позиции							3 245,41		65 936,04	
5	ТЕР 12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(-5 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	100 м2 стяжки	-4,082		-4,082					-4 668,46	
	1	ОТ			4		10,92		- 178,30	23,13	-4 124,08	
	3	ЭМ			4		3,16		-51,60	10,55	- 544,38	
	2	в т. ч. ОТм			4		0,41		-6,69	23,13	- 154,74	
	4	М					71,30			7,77		
		ЗТ	чел.-ч	1	4	-16,33						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	4	-0,49						
		Итого по расценке					85,38		- 229,90		-4 668,46	
		ФОТ							- 184,99		-4 278,82	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			- 181,48		-4 197,52	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			-89,63		-2 073,09	
		Всего по позиции							- 501,01		-10 939,07	
6	ТЕРр 58-4-1	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	0,008		0,008					27,50	
	1	ОТ					147,26		1,18	23,13	27,29	
	3	ЭМ					2,19		0,02	10,55	0,21	
	2	в т. ч. ОТм								23,13		
	4	М								7,77		
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0,8		0,8						
		ЗТ	чел.-ч	14,8		0,12						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					149,45		1,20		27,50	
		ФОТ							1,18		27,29	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90		90			1,06		24,56	
	Пр/774-092.0	СП	%	46		46			0,54		12,55	
		Всего по позиции							2,80		64,61	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		13 388,73		254 647,09	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		9 013,99		208 493,59	
		эксплуатация машин и механизмов		4 374,74		46 153,50	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		389,84		9 017,01	
		Итого ФОТ (справочно)		9 403,83		217 510,60	
		Итого накладные расходы		8 953,21		207 087,99	
		Итого сметная прибыль		4 692,04		108 527,07	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		27 033,98		570 262,15	
Раздел 2. Основание	
7	ТЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	11,907		11,907					231 767,03	
	1	ОТ			1,15		297,24		4 070,12	23,13	94 141,88	
	3	ЭМ			1,25		222,25		3 307,91	10,55	34 898,45	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		393,23	23,13	9 095,41	
	4	М					1 110,35		13 220,94	7,77	102 726,70	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	372,72						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	28,87						
		Итого по расценке					1 629,84		20 598,97		231 767,03	
		ФОТ							4 463,35		103 237,29	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			4 378,55		101 275,78	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			2 162,49		50 018,47	
		Всего по позиции							27 140,01		383 061,28	
8	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+15 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	11,907		11,907					158 269,04	
	1	ОТ			17,25		10,92		2 242,92	23,13	51 878,74	
	3	ЭМ			18,75		3,16		705,49	10,55	7 442,92	
	2	в т. ч. ОТм			18,75		0,41		91,54	23,13	2 117,32	
	4	М			15		71,30		12 734,54	7,77	98 947,38	
		ЗТ	чел.-ч	1	17,25	205,40						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	18,75	6,70						
		Итого по расценке					85,38		15 682,95		158 269,04	
		ФОТ							2 334,46		53 996,06	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			2 290,11		52 970,13	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			1 131,05		26 161,09	
		Всего по позиции							19 104,11		237 400,26	
9	ТЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм/помещение выхода на кровлю/	100 м2 стяжки	0,144		0,144					2 802,92	
	1	ОТ			1,15		297,24		49,22	23,13	1 138,46	
	3	ЭМ			1,25		222,25		40,01	10,55	422,11	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		4,76	23,13	110,10	
	4	М					1 110,35		159,89	7,77	1 242,35	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	4,51						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	0,35						
		Итого по расценке					1 629,84		249,12		2 802,92	
		ФОТ							53,98		1 248,56	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			52,95		1 224,84	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			26,15		604,93	
		Всего по позиции							328,22		4 632,69	
10	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(+15 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,144		0,144					1 914,17	
	1	ОТ			17,25		10,92		27,13	23,13	627,52	
	3	ЭМ			18,75		3,16		8,53	10,55	89,99	
	2	в т. ч. ОТм			18,75		0,41		1,11	23,13	25,67	
	4	М			15		71,30		154,01	7,77	1 196,66	
		ЗТ	чел.-ч	1	17,25	2,48						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	18,75	0,08						
		Итого по расценке					85,38		189,67		1 914,17	
		ФОТ							28,24		653,19	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			27,70		640,78	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			13,68		316,47	
		Всего по позиции							231,05		2 871,42	
11	ТЕР 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм/парапеты,плиты покрытия вентшахт,боковые стенки ендов/	100 м2 стяжки	5,01		5,01					97 518,53	
	1	ОТ			1,15		297,24		1 712,55	23,13	39 611,28	
	3	ЭМ			1,25		222,25		1 391,84	10,55	14 683,91	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		26,42		165,46	23,13	3 827,09	
	4	М					1 110,35		5 562,85	7,77	43 223,34	
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	156,83						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	12,15						
		Итого по расценке					1 629,84		8 667,24		97 518,53	
		ФОТ							1 878,01		43 438,37	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			1 842,33		42 613,04	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			909,90		21 045,89	
		Всего по позиции							11 419,47		161 177,46	
12	ТЕР 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины(-5 мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	-5,01		-5,01					-22 197,92	
	1	ОТ			5,75		10,92		- 314,58	23,13	-7 276,24	
	3	ЭМ			6,25		3,16		-98,95	10,55	-1 043,92	
	2	в т. ч. ОТм			6,25		0,41		-12,84	23,13	- 296,99	
	4	М			5		71,30		-1 786,07	7,77	-13 877,76	
		ЗТ	чел.-ч	1	5,75	-28,81						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	6,25	-0,94						
		Итого по расценке					85,38		-2 199,60		-22 197,92	
		ФОТ							- 327,42		-7 573,23	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			- 321,20		-7 429,34	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			- 158,63		-3 669,23	
		Всего по позиции							-2 679,43		-33 296,49	
13	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки/примыкания/	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,037		0,037					3 414,32	
	1	ОТ			1,15		1 774,80		75,52	23,13	1 746,78	
	3	ЭМ			1,25		1 708,54		79,02	10,55	833,66	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		293,94		13,59	23,13	314,34	
	4	М					2 900,62		107,32	7,77	833,88	
		ЗТ	чел.-ч	180	1,15	7,66						
		ЗТм	чел.-ч	18	1,25	0,83						
		Итого по расценке					6 383,96		261,86		3 414,32	
13.1	ТССЦ 401-0304	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102		3,774	657,00		2 479,52	7,77	19 265,87	
		Объём: (0.037)*102.0	
		ФОТ							89,11		2 061,12	
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	0,9	91,8			81,80		1 892,11	
	Пр/774-006.0	СП	%	58	0,85	49,3			43,93		1 016,13	
		Всего по позиции							2 867,11		25 588,43	
14	ТЕР 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной/	100 м2 кровли	27,003		27,003					79 493,61	
	1	ОТ			1,15		30,94		960,79	23,13	22 223,07	
	3	ЭМ			1,25		4,13		139,40	10,55	1 470,67	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					23,13		
	4	М					265,95		7 181,45	7,77	55 799,87	
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	86,95						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					301,02		8 281,64		79 493,61	
		ФОТ							960,79		22 223,07	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			942,53		21 800,83	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			465,50		10 767,08	
		Всего по позиции							9 689,67		112 061,52	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		54 211,37		572 247,57	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		8 823,67		204 091,49	
		эксплуатация машин и механизмов		5 573,25		58 797,79	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		656,85		15 192,94	
		материальные ресурсы		39 814,45		309 358,29	
		Итого ФОТ (справочно)		9 480,52		219 284,43	
		Итого накладные расходы		9 294,77		214 988,17	
		Итого сметная прибыль		4 594,07		106 260,83	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		68 100,21		893 496,57	
Раздел 3. Двухслойный гидроизоляционный кровельный ковер с примыканиями	
15	ТЕР 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	27,003		27,003					200 336,75	
	1	ОТ			1,15		170,74		5 302,07	23,13	122 636,88	
	3	ЭМ			1,25		45,32		1 529,72	10,55	16 138,55	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		110,37	23,13	2 552,86	
	4	М					293,41		7 922,95	7,77	61 561,32	
	ТССЦ 101-9122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		116						
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	445,93						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	6,75						
		Итого по расценке					509,47		14 754,74		200 336,75	
15.1	ТССЦ 101-4249	Унифлекс ТПП	м2	116		3 132,348	23,30		72 983,71	7,77	567 083,43	
		Объём: (27.003)*116.0	
15.2	ТССЦ 101-3357	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	114		3 078,342	37,91		116 699,95	7,77	906 758,61	
		Объём: (27.003)*(114.0)	
		ФОТ							5 412,44		125 189,74	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			5 309,60		122 811,13	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			2 622,33		60 654,43	
		Всего по позиции							212 370,33		1 857 644,35	
16	ТЕР 12-01-005-04	Защита дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материаловстояки канализации, (стойки канализации,стойки связи,воронки,парапеты,ендова)	100 м ендовы	6,3684		6,3684					32 300,56	
	1	ОТ			1,15		104,75		767,15	23,13	17 744,18	
	3	ЭМ			1,25		40,52		322,56	10,55	3 403,01	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		2,78		22,13	23,13	511,87	
	4	М					225,40		1 435,44	7,77	11 153,37	
		ЗТ	чел.-ч	8,81	1,15	64,52						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,35						
		Итого по расценке					370,67		2 525,15		32 300,56	
		ФОТ							789,28		18 256,05	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			774,28		17 909,19	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			382,41		8 845,06	
		Всего по позиции							3 681,84		59 054,81	
17	ТССЦ 101-4249	Унифлекс ТПП	м2	1 101,7332		1 101,7332	23,30		25 670,38	7,77	199 458,85	
		Объём: (6.3684)*173.0	
		Всего по позиции							25 670,38		199 458,85	
18	ТССЦ 201-0856	Хомуты стальные( стойки ккн,антены	кг	2,272		2,272	10,20		23,17	7,77	180,03	
		Объём: 0.071*64/2	
		Всего по позиции							23,17		180,03	
19	ТЕР 12-01-005-03	Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов ( вентшахты, помещения выхода на кровлю,стволы мусоросборников, разделители водостоков,тепловые швы/)	100 м ендовы	2,943		2,943					29 548,22	
	1	ОТ			1,15		212,83		720,31	23,13	16 660,77	
	3	ЭМ			1,25		73,26		269,51	10,55	2 843,33	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		5,55		20,42	23,13	472,31	
	4	М					439,24		1 292,68	7,77	10 044,12	
		ЗТ	чел.-ч	17,9	1,15	60,58						
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	1,25						
		Итого по расценке					725,33		2 282,50		29 548,22	
19.1	ТССЦ 101-4249	Унифлекс ТПП	м2	63		185,409	23,30		4 320,03	7,77	33 566,63	
		Объём: (2.943)*63.0	
		ФОТ							740,73		17 133,08	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			726,66		16 807,55	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			358,88		8 300,98	
		Всего по позиции							7 688,07		88 223,38	
20	ТССЦ 101-3357	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	370,818		370,818	37,91		14 057,71	7,77	109 228,41	
		Объём: 2.943*126.0	
		Всего по позиции							14 057,71		109 228,41	
21	ТЕР 09-03-050-01
прим.	Монтаж краевой рейки	100 м плинтуса	2,442		2,442					11 615,03	
	1	ОТ			1,15		150,27		422,00	23,13	9 760,86	
	3	ЭМ			1,25		26,74		81,62	10,55	861,09	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					23,13		
	4	М					52,34		127,81	7,77	993,08	
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	35,95						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					229,35		631,43		11 615,03	
21.1	ТССЦ 101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	-0,00075		-0,0018315	11 550,00		-21,15	7,77	- 164,34	
		Объём: (2.442)*(-0.00075)	
21.2	ТССЦ 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	-0,004		-0,009768	10 920,01		- 106,67	7,77	- 828,83	
		Объём: (2.442)*(-0.004)	
		ФОТ							422,00		9 760,86	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			353,21		8 169,84	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			222,39		5 143,97	
		Всего по позиции							1 079,21		23 935,67	
22	ТССЦ 101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0031746		0,0031746	6 620,00		21,02	7,77	163,33	
		Объём: 0.013*244.2/1000	
		Всего по позиции							21,02		163,33	
23	ТССЦ 101-2877
прим.	Анкер клиновой с антикоррозионным покрытием 60х8	шт.	399		399	3,15		1 256,85	7,77	9 765,72	
		Всего по позиции							1 256,85		9 765,72	
24	ТЕР 16-07-002-01	Демонтаж воронок водосточных	1 воронка	8		8					3 174,91	
	1	ОТ			0,4		36,28		116,10	23,13	2 685,39	
	3	ЭМ			0,4		14,50		46,40	10,55	489,52	
	2	в т. ч. ОТм			0,4		0,16		0,51	23,13	11,80	
	4	М					325,93			7,77		
		ЗТ	чел.-ч	2,94	0,4	9,41						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,03						
		Итого по расценке					376,71		162,50		3 174,91	
		ФОТ							116,61		2 697,19	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			126,99		2 937,24	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			71,37		1 650,68	
		Всего по позиции							360,86		7 762,83	
25	ТЕР 16-07-002-01	Установка воронок водосточных	1 воронка	8		8					29 509,89	
	1	ОТ			1,15		36,28		333,78	23,13	7 720,33	
	3	ЭМ			1,25		14,50		145,00	10,55	1 529,75	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16		1,60	23,13	37,01	
	4	М					325,93		2 607,44	7,77	20 259,81	
		ЗТ	чел.-ч	2,94	1,15	27,05						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,10						
		Итого по расценке					376,71		3 086,22		29 509,89	
25.1	ТССЦ 301-3302	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	-1		-8	322,00		-2 576,00	7,77	-20 015,52	
		Объём: (8.0)*(-1.0)	
25.2	ТССЦ 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,00016		-0,00128	1 870,00		-2,39	7,77	-18,57	
		Объём: (8.0)*(-0.00016)	
25.3	ТССЦ 101-0311	Каболка	т	-0,00006		-0,00048	26 830,00		-12,88	7,77	- 100,08	
		Объём: (8.0)*(-0.00006)	
		ФОТ							335,38		7 757,34	
	Пр/812-016.0-1	НР	%	121	0,9	108,9			365,23		8 447,74	
	Пр/774-016.0	СП	%	72	0,85	61,2			205,25		4 747,49	
		Всего по позиции							1 065,43		22 570,95	
26	ТЦ_12.1.01.04_74_745004203809_10.10.2022_02	Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ВБ, 110х450 мм	шт	8		8	962,50		1 047,62	7,35	7 700,00	
		Формула ценообразования: 1155/1.2	
		Всего по позиции							1 047,62		7 700,00	
27	ТЦ_12.1.01.04_74_745004203809_10.10.2022_02	Кровельная проходка EPDM №2 (50-60) Fachmann	шт	56		56	1 166,04		8 884,11	7,35	65 298,24	
		Формула ценообразования: 1399.25/1.2	
		Всего по позиции							8 884,11		65 298,24	
28	ТЦ_12.1.01.04_74_745004203809_10.10.2022_02	Кровельная проходка EPDM №3 (110-125) Fachmann	шт	32		32	1 348,50		5 871,02	7,35	43 152,00	
		Формула ценообразования: 1618.2/1.2	
		Всего по позиции							5 871,02		43 152,00	
29	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали/примыкание к вентшахтам,выход на кровлю,тепловому шву/	100 м2 покрытия	0,40035		0,40035					42 258,80	
		Объём: 266.9*0.15	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		559,60	23,13	12 943,55	
	3	ЭМ			1,25		25,78		12,90	10,55	136,10	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		1,64	23,13	37,93	
	4	М					9 380,20		3 755,36	7,77	29 179,15	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	51,91						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,10						
		Итого по расценке					10 621,43		4 327,86		42 258,80	
29.1	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,3130737	11 780,00		-3 688,01	7,77	-28 655,84	
		Объём: (0.40035)*(-0.782)	
		ФОТ							561,24		12 981,48	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			550,58		12 734,83	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			271,92		6 289,53	
		Всего по позиции							1 462,35		32 627,32	
30	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /карнизные участки помещения выхода на кровлю, вентшахты,парапеты/	100 м2 покрытия	1,568		1,568					165 509,44	
		Объём: 784*0.2	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		2 191,70	23,13	50 694,02	
	3	ЭМ			1,25		25,78		50,53	10,55	533,09	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		6,41	23,13	148,26	
	4	М					9 380,20		14 708,15	7,77	114 282,33	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	203,31						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,39						
		Итого по расценке					10 621,43		16 950,38		165 509,44	
30.1	ТССЦ 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	-0,004		-0,006272	10 590,00		-66,42	7,77	- 516,08	
		Объём: (1.568)*(-0.004)	
30.2	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-1,226176	11 780,00		-14 444,35	7,77	- 112 232,60	
		Объём: (1.568)*(-0.782)	
		ФОТ							2 198,11		50 842,28	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			2 156,35		49 876,28	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			1 064,98		24 633,08	
		Всего по позиции							5 660,94		127 270,12	
31	ТССЦ 101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм	шт.	2 020		2 020	6,59		13 311,80	7,77	103 432,69	
		Объём: 808/0.4	
		Всего по позиции							13 311,80		103 432,69	
32	ТССЦ 101-2802	Саморезы JP81- 4,2х19	шт.	4 037		4 037	0,24		968,88	7,77	7 528,20	
		Объём: 4037*2/2	
		Всего по позиции							968,88		7 528,20	
33	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /стволы мусоропровода /	100 м2 покрытия	0,03012		0,03012					3 179,26	
		Объём: 2.51*0.15*8	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		42,10	23,13	973,77	
	3	ЭМ			1,25		25,78		0,97	10,55	10,23	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		0,12	23,13	2,78	
	4	М					9 380,20		282,53	7,77	2 195,26	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	3,91						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,01						
		Итого по расценке					10 621,43		325,60		3 179,26	
33.1	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,0235538	11 780,00		- 277,46	7,77	-2 155,86	
		Объём: (0.03012)*(-0.782)	
		ФОТ							42,22		976,55	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			41,42		958,00	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			20,46		473,14	
		Всего по позиции							110,02		2 454,54	
34	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали / деталь разделителя водостока/	100 м2 покрытия	0,0702		0,0702					7 409,83	
		Объём: 13.5*0.52	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		98,12	23,13	2 269,52	
	3	ЭМ			1,25		25,78		2,26	10,55	23,84	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		0,29	23,13	6,71	
	4	М					9 380,20		658,49	7,77	5 116,47	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	9,10						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,02						
		Итого по расценке					10 621,43		758,87		7 409,83	
34.1	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,0548964	11 780,00		- 646,68	7,77	-5 024,70	
		Объём: (0.0702)*(-0.782)	
		ФОТ							98,41		2 276,23	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			96,54		2 232,98	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			47,68		1 102,83	
		Всего по позиции							256,41		5 720,94	
35	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали / узел примыкания на стыке здания/	100 м2 покрытия	0,12825		0,12825					13 537,24	
		Объём: 13.5*0.95	
	1	ОТ			1,15		1 215,45		179,26	23,13	4 146,28	
	3	ЭМ			1,25		25,78		4,13	10,55	43,57	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		3,27		0,52	23,13	12,03	
	4	М					9 380,20		1 203,01	7,77	9 347,39	
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	16,63						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,03						
		Итого по расценке					10 621,43		1 386,40		13 537,24	
35.1	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,782		-0,1002915	11 780,00		-1 181,43	7,77	-9 179,71	
		Объём: (0.12825)*(-0.782)	
		ФОТ							179,78		4 158,31	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	0,9	98,1			176,36		4 079,30	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	0,85	48,45			87,10		2 014,70	
		Всего по позиции							468,43		10 451,53	
36	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм/Фартуки,отливы,детали покрытия/	т	1,3202		1,3202	11 780,00		15 551,96	7,77	120 838,73	
		Всего по позиции							15 551,96		120 838,73	
37	ТССЦ 101-4729	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41	кг	30,5375		30,5375	7,30		222,92	7,77	1 732,09	
		Объём: 2.5*24.43/2	
		Всего по позиции							222,92		1 732,09	
38	ТССЦ 101-0619	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки <Ливны>, уплотнительная	кг	2,6873		2,6873	18,50		49,72	7,77	386,32	
		Объём: 0.22*24.43/2	
		Всего по позиции							49,72		386,32	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		305 109,06		2 535 761,08	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		10 732,19		248 235,55	
		эксплуатация машин и механизмов		2 465,60		26 012,08	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		164,01		3 793,56	
		материальные ресурсы		291 911,27		2 261 513,45	
		Итого ФОТ (справочно)		10 896,20		252 029,11	
		Итого накладные расходы		10 677,22		246 964,08	
		Итого сметная прибыль		5 354,77		123 855,89	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		321 141,05		2 906 581,05	
		справочно					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  (в базисном и текущем уровнях цен)		15 802,75		116 150,24	
Раздел 4. Ограждение	
39	ТЕРр 58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	22,5		22,5					36 210,31	
	1	ОТ					51,65		1 162,13	23,13	26 880,07	
	3	ЭМ					3,21		72,23	10,55	762,03	
	2	в т. ч. ОТм								23,13		
	4	М					49,01		1 102,73	7,77	8 568,21	
		ЗТ	чел.-ч	4,73		106,43						
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					103,87		2 337,09		36 210,31	
		ФОТ							1 162,13		26 880,07	
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90		90			1 045,92		24 192,06	
	Пр/774-092.0	СП	%	46		46			534,58		12 364,83	
		Всего по позиции							3 917,59		72 767,20	
40	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	273		273					70 438,25	
	1	ОТ			1,15		9,70		3 045,32	23,13	70 438,25	
	3	ЭМ			1,25					10,55		
	2	в т. ч. ОТм			1,25					23,13		
	4	М								7,77		
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	282,56						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					9,70		3 045,32		70 438,25	
		ФОТ							3 045,32		70 438,25	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			2 576,34		59 590,76	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			1 320,15		30 534,98	
		Всего по позиции							6 941,81		160 563,99	
41	ТЕР 13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,73		2,73					23 988,68	
	1	ОТ			2,53		43,93		303,42	23,13	7 018,10	
	3	ЭМ			2,5		6,80		46,41	10,55	489,63	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,82	23,13	18,97	
	4	М			2		388,48		2 121,10	7,77	16 480,95	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,53	26,45						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5	0,07						
		Итого по расценке					439,21		2 470,93		23 988,68	
		ФОТ							304,24		7 037,07	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	68,85			257,39		4 845,02	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	47,6			131,89		3 349,65	
		Всего по позиции							2 860,21		32 183,35	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 853,34		130 637,24	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		4 510,87		104 336,42	
		эксплуатация машин и механизмов		118,64		1 251,66	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		0,82		18,97	
		материальные ресурсы		3 223,83		25 049,16	
		Итого ФОТ (справочно)		4 511,69		104 355,39	
		Итого накладные расходы		3 879,65		88 627,84	
		Итого сметная прибыль		1 986,62		46 249,46	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		13 719,61		265 514,54	
Раздел 5. Устройство металлических лестниц	
42	ТЕР 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,1114		0,1114					2 316,40	
	1	ОТ			1,15		384,88		49,31	23,13	1 140,54	
	3	ЭМ			1,25		741,08		103,20	10,55	1 088,76	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		92,27		12,85	23,13	297,22	
	4	М					100,67		11,21	7,77	87,10	
		ЗТ	чел.-ч	32,37	1,15	4,15						
		ЗТм	чел.-ч	5,64	1,25	0,79						
		Итого по расценке					1 226,63		163,72		2 316,40	
42.1	ТССЦ 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0,001		-0,0001114	10 420,00		-1,16	7,77	-9,01	
		Объём: (0.1114)*(-0.001)	
42.2	ТССЦ 102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0,00103		-0,0001147	1 540,00		-0,18	7,77	-1,40	
		Объём: (0.1114)*(-0.00103)	
42.3	ТССЦ 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0,00194		-0,0002161	4 977,24		-1,08	7,77	-8,39	
		Объём: (0.1114)*(-0.00194)	
		ФОТ							62,16		1 437,76	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			52,03		1 203,41	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			32,76		757,70	
		Всего по позиции							246,09		4 258,71	
43	ТССЦ 101-3683	Швеллеры № 6,5 сталь марки Ст3пс	т	0,04071		0,04071	5 300,00		215,76	7,77	1 676,46	
		Объём: (6.9)*5.9/1000	
		Всего по позиции							215,76		1 676,46	
44	ТССЦ 103-1473	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	9,64		9,64	15,98		154,05	7,77	1 196,97	
		Всего по позиции							154,05		1 196,97	
45	ТССЦ 101-3715
прим.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х2,5 мм	т	0,0144714		0,0144714	5 300,00		76,70	7,77	595,96	
		Объём: (8.13)*1.78/1000	
		Всего по позиции							76,70		595,96	
46	ТССЦ 101-1067	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 5 мм	т	0,02296		0,02296	6 670,00		153,14	7,77	1 189,90	
		Объём: (1.4)*16.4/1000	
		Всего по позиции							153,14		1 189,90	
47	ТССЦ 101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	0,013345		0,013345	5 300,00		70,73	7,77	549,57	
		Объём: (0.17)*78.5/1000	
		Всего по позиции							70,73		549,57	
48	ТССЦ 101-2066	Болты анкерные оцинкованные	кг	0,672		0,672	16,75		11,26	7,77	87,49	
		Объём: 0.056*24/2	
		Всего по позиции							11,26		87,49	
49	ТЕР 13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0425		0,0425					334,45	
		Объём: 8.5/2	
	1	ОТ			2,3		71,47		6,99	23,13	161,68	
	3	ЭМ			2,5		10,15		1,08	10,55	11,39	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,01	23,13	0,23	
	4	М			2		244,32		20,77	7,77	161,38	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,3	0,52						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					325,94		28,84		334,45	
		ФОТ							7,00		161,91	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			5,92		136,98	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			3,03		70,19	
		Всего по позиции							37,79		541,62	
50	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0425		0,0425					363,40	
		Объём: 8.5/2	
	1	ОТ			2,3		43,93		4,29	23,13	99,23	
	3	ЭМ			2,5		6,80		0,72	10,55	7,60	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,01	23,13	0,23	
	4	М			2		388,48		33,02	7,77	256,57	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	0,37						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5							
		Итого по расценке					439,21		38,03		363,40	
		ФОТ							4,30		99,46	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			3,64		84,14	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			1,86		43,12	
		Всего по позиции							43,53		490,66	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		909,81		8 291,80	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		60,59		1 401,45	
		эксплуатация машин и механизмов		105,00		1 107,75	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		12,87		297,68	
		материальные ресурсы		744,22		5 782,60	
		Итого ФОТ (справочно)		73,46		1 699,13	
		Итого накладные расходы		61,59		1 424,53	
		Итого сметная прибыль		37,65		871,01	
		Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен)		1 009,05		10 587,34	
Раздел 6. Помещение выхода на кровлю	
51	ТЕР 09-04-012-01
рм.	Демонтаж металлических противопожарных люков  в готовые проемы	1 м2 проема	1,96		1,96					2 598,67	
		Объём: 0.7*0.7*4	
	1	ОТ			1,15		30,10		67,85	23,13	1 569,37	
	3	ЭМ			1,25		21,31		52,21	10,55	550,82	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					23,13		
	4	М					31,42		61,58	7,77	478,48	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	5,41						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		181,64		2 598,67	
		ФОТ							67,85		1 569,37	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			56,79		1 313,56	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			35,76		827,06	
		Всего по позиции							274,19		4 739,29	
52	ТЕР 09-04-012-01
рм.	Установка металлических противопожарных люков  в готовые проемы	1 м2 проема	1,96		1,96					2 598,67	
		Объём: 0.7*0.7*4	
	1	ОТ			1,15		30,10		67,85	23,13	1 569,37	
	3	ЭМ			1,25		21,31		52,21	10,55	550,82	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					23,13		
	4	М					31,42		61,58	7,77	478,48	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	5,41						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		181,64		2 598,67	
		ФОТ							67,85		1 569,37	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			56,79		1 313,56	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			35,76		827,06	
		Всего по позиции							274,19		4 739,29	
53	ТЦ_09.4.02.03_74_745004203809_10.10.2022_02	Люк противопожарный EI60 700х700 мм	шт	4		4	8 000,00		4 118,40	7,77	32 000,00	
		Формула ценообразования: 9600/1.2	
		Всего по позиции							4 118,40		32 000,00	
54	ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0484		0,0484					1 323,39	
	1	ОТ					1 063,00		51,45	23,13	1 190,04	
	3	ЭМ					261,07		12,64	10,55	133,35	
	2	в т. ч. ОТм					126,39		6,12	23,13	141,56	
	4	М								7,77		
		ЗТ	чел.-ч	103,91		5,03						
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,37						
		Итого по расценке					1 324,07		64,09		1 323,39	
		ФОТ							57,57		1 331,60	
	Пр/812-040.2-1	НР	%	91		91			52,39		1 211,76	
	Пр/774-040.2	СП	%	52		52			29,94		692,43	
		Всего по позиции							146,42		3 227,58	
55	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,84		4,84					6 416,99	
		Объём: 1.1*1.1*4	
	1	ОТ			1,15		30,10		167,54	23,13	3 875,20	
	3	ЭМ			1,25		21,31		128,93	10,55	1 360,21	
	2	в т. ч. ОТм			1,25					23,13		
	4	М					31,42		152,07	7,77	1 181,58	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	13,36						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					82,83		448,54		6 416,99	
		ФОТ							167,54		3 875,20	
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	0,9	83,7			140,23		3 243,54	
	Пр/774-009.0	СП	%	62	0,85	52,7			88,29		2 042,23	
		Всего по позиции							677,06		11 702,76	
56	ТССЦ 203-8113
прм.	Дверь противопожарная металлическая однопольная	шт.	4		4	2 814,08		11 256,32	7,77	87 461,61	
		Всего по позиции							11 256,32		87 461,61	
57	ТССЦ 101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	4		4	58,80		235,20	7,77	1 827,50	
		Всего по позиции							235,20		1 827,50	
58	ТЕР 15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (двери), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0484		0,0484					390,21	
		Объём: 9.68/2	
	1	ОТ			1,15		136,75		7,61	23,13	176,02	
	3	ЭМ			1,25		3,43		0,21	10,55	2,22	
	2	в т. ч. ОТм			1,25		0,16		0,01	23,13	0,23	
	4	М					563,72		27,28	7,77	211,97	
		ЗТ	чел.-ч	12,21	1,15	0,68						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25							
		Итого по расценке					703,90		35,10		390,21	
		ФОТ							7,62		176,25	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	0,9	90			6,86		158,63	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	0,85	41,65			3,17		73,41	
		Всего по позиции							45,13		622,25	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		16 520,93		134 617,04	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		362,30		8 380,00	
		эксплуатация машин и механизмов		246,20		2 597,42	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		6,13		141,79	
		материальные ресурсы		15 912,43		123 639,62	
		Итого ФОТ (справочно)		368,43		8 521,79	
		Итого накладные расходы		313,06		7 241,05	
		Итого сметная прибыль		192,92		4 462,19	
		Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен)		17 026,91		146 320,28	
		справочно					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  (в базисном и текущем уровнях цен)		4 118,40		32 000,00	
Раздел 7. Прочие работы	
59	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25,5		25,5					6 579,33	
		Объём: 51/2	
	1	ОТ			1,15		9,70		284,45	23,13	6 579,33	
	3	ЭМ			1,25					10,55		
	2	в т. ч. ОТм			1,25					23,13		
	4	М								7,77		
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	26,39						
		ЗТм	чел.-ч	0	1,25							
		Итого по расценке					9,70		284,45		6 579,33	
		ФОТ							284,45		6 579,33	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			240,64		5 566,11	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			123,31		2 852,14	
		Всего по позиции							648,40		14 997,58	
60	ТЕР 13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119/дефлектора/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,255		0,255					2 006,01	
		Объём: 51/2	
	1	ОТ			2,3		71,47		41,92	23,13	969,61	
	3	ЭМ			2,5		10,15		6,47	10,55	68,26	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,08	23,13	1,85	
	4	М			2		244,32		124,60	7,77	968,14	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,3	3,11						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5	0,01						
		Итого по расценке					325,94		172,99		2 006,01	
		ФОТ							42,00		971,46	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			35,53		821,86	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			18,21		421,13	
		Всего по позиции							226,73		3 249,00	
61	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,255		0,255					2 181,01	
		Объём: 51/2	
	1	ОТ			2,3		43,93		25,76	23,13	595,83	
	3	ЭМ			2,5		6,80		4,34	10,55	45,79	
	2	в т. ч. ОТм			2,5		0,12		0,08	23,13	1,85	
	4	М			2		388,48		198,12	7,77	1 539,39	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,3	2,25						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,5	0,01						
		Итого по расценке					439,21		228,22		2 181,01	
		ФОТ							25,84		597,68	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	0,9	84,6			21,86		505,64	
	Пр/774-013.0	СП	%	51	0,85	43,35			11,20		259,09	
		Всего по позиции							261,28		2 945,74	
62	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22,0164		22,0164	44,21		973,35	10,55	10 268,84	
		Объём: 220.164*0.2/2	
		Всего по позиции							973,35		10 268,84	
63	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	88,0656		88,0656	4,12		362,83	10,55	3 827,86	
		Объём: 220.164*0.8/2	
		Всего по позиции							362,83		3 827,86	
64	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	110,082		110,082	28,42		3 128,53	10,55	33 005,99	
		Объём: 220.164/2	
		Всего по позиции							3 128,53		33 005,99	
65	С999-Счет.	Утилизация отходов строительных	т	110,082		110,082	1 600,00		22 668,11	7,77	176 131,20	
		Формула ценообразования: 1920/1.2	
		Объём: 220.164/2	
		Всего по позиции							22 668,11		176 131,20	
							
		Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		27 818,48		234 000,24	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		352,13		8 144,77	
		эксплуатация машин и механизмов		10,81		114,05	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		0,16		3,70	
		материальные ресурсы		22 990,83		178 638,73	
		перевозка (в базисном и текущем уровнях цен)		4 464,71		47 102,69	
		Итого ФОТ (справочно)		352,29		8 148,47	
		Итого накладные расходы		298,03		6 893,61	
		Итого сметная прибыль		152,72		3 532,36	
		Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен)		28 269,23		244 426,21	
		справочно					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  (в базисном и текущем уровнях цен)		22 668,11		176 131,20	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты		425 811,72		3 870 202,06	
		в том числе					
		оплата труда (ОТ)		33 855,74		783 083,27	
		эксплуатация машин и механизмов		12 894,24		136 034,25	
		в том числе					
		оплата труда машинистов (ОТм)		1 230,68		28 465,65	
		материальные ресурсы		374 597,03		2 903 981,85	
		в том числе					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		374 597,03		2 903 981,85	
		перевозка		4 464,71		47 102,69	
		Всего ФОТ (справочно)		35 086,42		811 548,92	
		Всего накладные расходы		33 477,53		773 227,27	
		Всего сметная прибыль		17 010,79		393 758,81	
							
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)		476 300,04		5 037 188,14	
		в том числе					
		строительные работы без учета перевозки		471 835,33		4 990 085,45	
		перевозка		4 464,71		47 102,69	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		476 300,04		5 037 188,14	
		в том числе					
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)				324 281,44	
		НДС			20	1 007 437,63	
		ВСЕГО по смете с НДС				6 044 625,77	

Справочно:					
		Строительный контроль-2,14%			2,14	129 354,99	
		ВСЕГО				6 173 980,76	

      Составил: Инженер-сметчик Отдела строительного контроля                                                             Л.В. Хоменко	
(должность, подпись, Ф.И.О)	

      Проверил: Заместитель начальника Отдела строительного контроля ООО «Мой дом Урал»                               А.Е. Бакунов	
(должность, подпись, Ф.И.О)